006598 SPE-QM3080大型曲面丝印机

本机主要用于圆柱型，圆锥体型类产品；如大中型塑料桶，铁制油桶，不锈钢圆桶，垃圾桶等，也可用于锥形桶等。

圆桶直径30-80厘米（12-31英寸）均可使用。

印刷图案宽度（左右）60厘米（24英寸）以内；印刷图案长度（前后）50厘米（20英寸）以内。

1. 采用网板前后推拉式结构，一手向下按住刮板架；另手拉动网框即可完成印刷。
2. 双高度调整结构，以适合不同直径产品印刷。
3. 后主架为手动微调高度，最大调整距离20厘米。松开主架连接螺栓，手动调整升降把手，达到合适高度后，拧紧主架连接螺栓即可完成高度调整；
4. 承印物支撑架手动微调高度，最大调整距离15厘米；松开支撑架上下连接螺栓；手动调整升降把手，达到合适高度后，拧紧支撑架上下连接螺栓即可完成高度调整；
5. 对锥形圆桶印刷，只需调整四个承印物支撑架的不同高度即可实现，通过调整支撑架的高度，达到锥形桶的上面为水平面，并与网版底面贴合。
6. 两边可调整限位挡杆长度45厘米，用于定位承印物放置位置，两只挡杆最大间距135厘米；最小间距25厘米，挡杆可上下调整，可根据需要使用单边限位一边或两边使用限位两边。
7. 连接网板滑动三只光轴上两头均安装有限位环，可根据图案印刷距离锁定网板移动距离；
8. 网框挡板用于锁定网版，防止网框前后移动可能发生的网框松动或脱落问题；
9. 配有网框固定把手直接安装在网框上，前后推拉更方便。
10. 网板抬起高度可调整套有海绵管光轴两边的固定光轴座完成；
11. 刮板固定架可前后移动，刮板刀口距网框夹头最短33厘米；最长60厘米（需要安装附加延长板）
12. 本机可使用刮胶条直接安装在刮板架上，也可使用自攻丝将木柄刮板固定在刮板架上，刮板架宽度24厘米。
13. 承印物支撑架可根据需要前后调整，前后最大间距45厘米；最小间距15厘米；
14. 底座安装可调整20厘米高度支撑脚8个；配有脚轮；需要移动机器时，将支撑脚松开，支撑碗底部高于脚轮即可移动机器。