006195 SPE-K33L型落地三色四工位双轮转丝印机

本机用于三色以内T恤或布艺类产品，配置三个独立印刷台位。

1. 本机采用可调节高度架子；可以根据操作者身高和工作习惯调整架子高度；调整范围为台版距离地面58-109厘米；
2. 架子底部安装脚轮，可随时移动机器位置；
3. 整机占地直径160厘米；

4，台版与网框部分均可360度任意旋转；

5，网框夹头宽度240毫米，高68毫米，适合网框高度50毫米内的各种网框；

6，夹头均可根据承印物高度进行2厘米高度调整

7，采用磁铁吸附控制网框抬起平衡。

8，台版可前后移动100毫米。

The platen can move backwards or forwards within 10cm(4inch).

006196 SPE-K55L型落地五色五工位双轮转丝印机

本机用于五色以内T恤或布艺类产品，配置五个独立印刷台位。

1，本机采用可调节高度架子；可以根据操作者身高和工作习惯调整架子高度；调整范围为台版距离地面58-109厘米；

2，架子底部安装脚轮，可随时移动机器位置；

**3，整机占地直径180厘米；**

4，台版与网框部分均可360度任意旋转；

5，网框夹头宽度240毫米，高68毫米，适合网框高度50毫米内的各种网框；

6，夹头均可根据承印物高度进行2厘米高度调整

7，采用磁铁吸附控制网框抬起平衡。

8，台版可前后移动100毫米。

The platen can move backwards or forwards within 10cm(4inch).